Příloha č. 1

Výměna dveří a oken – Obec Dlouhoňovice, Školská 71

Soupis oken, příslušenství a prací (položkový rozpočet):

- podrobnější specifikace dveří, oken i parapetů je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace

- rozměry dveří a oken jsou orientační a je samozřejmě nutné přeměření na místě, totéž se týká parapetů

Dveře do tělocvičny vnější: šířka 3,17 m – výška 2,74 m



Dveře do tělocvičny vnitřní: šířka 3,63 m – výška 3,18 m



Dveře do spojovací chodby: šířka 1,42 m – výška 2,41 m



Dveře do penzionu: šířka 1,52 m – výška 2,67 m



Dveře do prodejny vnější: šířka 2,37 m – výška 2,67 m



Dveře do prodejny vnitřní: šířka 2,37 m – výška 2,98 m

jsou stejné jako vnější, ale nad nimi je otvor, který je třeba zadělat

Okno prodejna velké čelo: šířka 4,28 m – výška 1,98 m



Okno prodejna malé čelo: šířka 2,66 m – výška 0,54 m



Okno prodejna malé čelo: šířka 2,65 m – výška 0,57 m



Okno prodejna bok: šířka 1,45 m – výška 0,58 m



Okno prodejna bok: šířka 1,45 m – výška 0,58 m



Okna penzion vzadu: šířka 0,57 – výška 1,50 m 7x



Okna penzion vzadu bok: šířka 0,57 – 1,50 m 2x



Dveře do penzionu zezadu: šířka 1,75 m – výška 2,57 m



Dveře do prodejny zezadu: 1,48 m – výška 2,47 m



Dveře do restaurace zezadu: šířka 1,02 m – výška 2,65 m



Okna restaurace vzadu: šířka 0,57 m – výška 1,50 m 2x



Okno restaurace vzadu: šířka 2,35 m – výška 1,46 m



Okna restaurace vzadu: šířka 0,57 m – výška 1,50 m 2x



Dveře do restaurace vzadu bok: šířka 1,18 m – výška 2,64 m



Okna do restaurace vzadu bok: šířka 0,58 m – výška 0,56 m 2x

